53 SANITAIR

53.31 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11 a CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR TRAPLOOS HOOGTE VERSTELBAAR

0. RESERVOIR

1. SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Eco Plus model 8161.22 in metalen frame met KIWA-keur

Bediening: drukknop

Inhoud (dm3): 9

Verstelbaarheid: 8 cm traploos.

Instelbaar 9, 6 of 4,5 met 3 L. kleine spoeling.

Materiaal: ge-epoxeerd stalen frame.

Afmetingen (mm): frontpl.bed. 1130 x 490 met instelbereik voeten 0-200 mm.

Aansluitingen: 1/2".

Bedieningsplaat:

- De Visign bedieningsplaten.

Vlotterkraan:

aansluiting: ½ bn.dr.

Toebehoren:

- Flexibele spoelbocht DN90/100

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen: Completeren middels separaat te bestellen benodigde bevestigingssets of rail, tussen- en/of eindconsoles, gipsplaten en bedieningsplaat (verder uit te breiden met overige sanitair- inbouwelementen).

53.31.11b AFDEKPLAAT SPOELWATERRESERVOIR HOOGTE VERSTELBAAR

0. AFDEKPLAAT RESERVOIR

1. AFDEKPLAAT SPOELWATERRESERVOIR, OPBOUW

Fabrikaat: Viega Afdekplaat model 8356.8

Toepassing: voor Eco Plus model 8161.22

Afmetingen: 490mm (bl) x 560mm (h)

Materiaal: Veiligheids glas (ESG)