03.05.2018

 Easytop-systeemarmaturen

 Aanbestedingsteksten

 Specification texts NL

Inhoudsopgave

[1. Schuine klepafsluiter brons (persaansluitingen) 3](#_Toc513101868)

[2. Schuine klepafsluiter brons (Raxofix-persaansluitingen) 5](#_Toc513101869)

[3. Schuine klepafsluiter brons (buitendraad) 7](#_Toc513101870)

[4. Schuine klepafsluiter brons (flensaansluiting) 9](#_Toc513101871)

[5. KRV-schuine klepafsluiter brons (persaansluitingen) 10](#_Toc513101872)

[6. KRV-schuine klepafsluiter brons (Raxofix-persaansluitingen) 12](#_Toc513101873)

[7. KRV-schuine klepafsluiter brons (buitendraad) 14](#_Toc513101874)

[8. KRV-schuine klepafsluiter brons (flensaansluiting) 16](#_Toc513101875)

[9. Terugslagklep brons (persaansluitingen) 18](#_Toc513101876)

[10. Terugslagklep brons (Raxofix-persaansluitingen) 20](#_Toc513101877)

[11. Terugslagklep brons (buitendraad) 22](#_Toc513101878)

[12. Terugslagklep brons (flensaansluiting) 24](#_Toc513101879)

[13. Schuine klepafsluiter roestvast staal (persaansluitingen) 25](#_Toc513101880)

[14. KRV-schuine klepafsluiter roestvast staal (persaansluitingen) 27](#_Toc513101881)

[15. Terugslagklep roestvast staal (persaansluitingen) 29](#_Toc513101882)

[16. Monstername-ventielen 31](#_Toc513101883)

[17. Circulatieregelventiel 34](#_Toc513101884)

[18. Kogelkranen 39](#_Toc513101885)

[19. Inbouwstopkranen 50](#_Toc513101886)

[20. Isolatieschaal 55](#_Toc513101887)

[21. Woningwatermeter 57](#_Toc513101888)

# Schuine klepafsluiter brons (persaansluitingen)

Easytop-schuine klepafsluiter (vrijstroomafsluiter)

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen/rood,

met aftapperstop G1/4,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

15 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

18 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

22 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

28 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

35 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

42 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

54 mm

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# Schuine klepafsluiter brons (Raxofix-persaansluitingen)

Easytop-schuine klepafsluiter (vrijstroomafsluiter)

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen/rood,

met aftapperstop G1/4,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

16 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

20 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

25 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

32 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

40 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

50 mm

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

63 mm

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# Schuine klepafsluiter brons (buitendraad)

Easytop-schuine klepafsluiter (vrijstroomafsluiter)

met cilindrisch G-schroefdraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen / rood,

met aftapperstop G1/4,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 3/4,

DN 15

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1,

DN 20

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 1/4,

DN 25

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 1/2,

DN 32

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 3/4,

DN 40

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 2 3/8,

DN 50

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# Schuine klepafsluiter brons (flensaansluiting)

Easytop XL-schuine klepafsluiter (vrijstroomafsluiter)

met flensaansluiting conform EN 1092-1,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen/rood,

met aftapperstop,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C

met DVGW-keurmerk

Leveren en monteren

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 50

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 65

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 80

Easytop-schuine klepafsluiter,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 100

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 3/8

# KRV-schuine klepafsluiter brons (persaansluitingen)

Easytop-KRV schuine klepafsluiter (gecombineerde vrijstroomafsluiter met terugslagklep),

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen/rood,

met testaansluiting,

met aftapperstop G1/4,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

15 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

18 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

22 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

28 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

35 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

42 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met persaansluitingen,

54 mm

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# KRV-schuine klepafsluiter brons (Raxofix-persaansluitingen)

Easytop-KRV schuine klepafsluiter (gecombineerde vrijstroomafsluiter met terugslagklep),

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen/rood,

met testaansluiting,

met aftapperstop G1/4,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

16 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

20 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

25 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

32 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

40 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

50 mm

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

63 mm

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# KRV-schuine klepafsluiter brons (buitendraad)

Easytop-KRV schuine klepafsluiter (gecombineerde vrijstroomafsluiter met terugslagklep),

met cilindrisch G-schroefdraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen/rood,

met testaansluiting,

met aftapperstop G1/4,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 3/4,

DN 15

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1,

DN 20

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 1/4,

DN 25

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 1/2,

DN 32

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 3/4,

DN 40

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 2 3/8,

DN 50

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# KRV-schuine klepafsluiter brons (flensaansluiting)

Easytop XL-KRV schuine klepafsluiter (gecombineerde vrijstroomafsluiter met terugslagklep)

met flensaansluiting conform EN 1092-1,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons

conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen/rood,

met testaansluiting en aftapperstop,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 50

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 65

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 80

Easytop-KRV-schuine klepafsluiter,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 100

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 3/8

# Terugslagklep brons (persaansluitingen)

Easytop-terugslagklep,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met testaansluiting,

met aftapperstop G1/4,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met persaansluitingen,

15 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met persaansluitingen,

18 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met persaansluitingen,

22 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met persaansluitingen,

28 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met persaansluitingen,

35 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met persaansluitingen,

42 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met persaansluitingen,

54 mm

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# Terugslagklep brons (Raxofix-persaansluitingen)

Easytop-terugslagklep,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met testaansluiting, met aftapperstop G1/4,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

16 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

20 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

25 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

32 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

40 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

50 mm

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met Raxofix-persaansluitingen,

63 mm

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# Terugslagklep brons (buitendraad)

Easytop-terugslagklep,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met testaansluiting,

met aftapperstop G1/4,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 3/4,

DN 15

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1,

DN 20

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 1/4,

DN 25

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 1/2,

DN 32

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 3/4,

DN 40

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 2 3/8,

DN 50

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# Terugslagklep brons (flensaansluiting)

Easytop XL-terugslagklep,

met flensaansluiting conform EN 1092-1,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons

conform DIN 50930-6,

ventielzitting van roestvast staal,

met testaansluiting en aftapperstop,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 50

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 65

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 80

Easytop-terugslagklep,

van brons,

met flensaansluiting,

DN 100

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop- en Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 1/4

Easytop-aftapventiel,

van brons,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop XL-schuine klepafsluiters,

G 3/8

# Schuine klepafsluiter roestvast staal (persaansluitingen)

Easytop Inox-schuine klepafsluiter (vrijstroomafsluiter),

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen/rood,

met aftapperstop G1/4,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop Inox-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

15 mm

Easytop Inox-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

18 mm

Easytop Inox-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

22 mm

Easytop Inox-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

28 mm

Easytop Inox-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

35 mm

Easytop Inox-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

42 mm

Easytop Inox-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

54 mm

Easytop Inox-aftapventiel,

van roestvast staal,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop Inox-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# KRV-schuine klepafsluiter roestvast staal (persaansluitingen)

Easytop Inox-KRV schuine klepafsluiter (gecombineerde vrijstroomafsluiter met terugslagklep),

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

van roestvast staal,

met spindeloverbrenging en standaanduiding open/dicht,

handwiel met uitwisselbaar kenplaatje groen/rood,

met testaansluiting,

met aftapperstop G1/4,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop Inox-KRV-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

15 mm

Easytop Inox-KRV-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

18 mm

Easytop Inox-KRV-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

22 mm

Easytop Inox-KRV-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

28 mm

Easytop Inox-KRV-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

35 mm

Easytop Inox-KRV-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

42 mm

Easytop Inox-KRV-schuine klepafsluiter,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

54 mm

Easytop Inox-aftapventiel,

van roestvast staal,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop Inox-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# Terugslagklep roestvast staal (persaansluitingen)

Easytop Inox-terugslagklep,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

van roestvast staal,

met testaansluiting,

met aftapperstop G1/4,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1,6 MPa (16 bar/PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

Leveren en monteren

Easytop Inox-terugslagklep,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

15 mm

Easytop Inox-terugslagklep,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

18 mm

Easytop Inox-terugslagklep,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

22 mm

Easytop Inox-terugslagklep,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

28 mm

Easytop Inox-terugslagklep,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

35 mm

Easytop Inox-terugslagklep,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

42 mm

Easytop Inox-terugslagklep,

van roestvast staal,

met persaansluitingen,

54 mm

Easytop Inox-aftapventiel,

van roestvast staal,

met handwiel en uitloop aan de zijkant,

passend voor Easytop Inox-schuine klepafsluiters,

G 1/4

# Monstername-ventielen

Easytop-monsternameventiel,

2-delig, voor monstername van drinkwater (PWC/PWH/PWH-C)

bestaande uit

bedieningseenheid brons,

monsternameventiel roestvast staal,

uitloopbuis roestvast staal

draaibaar/afvlambaar,

basiselement 360° draaibaar,

handgreep is afneembaar,

met beschermkap

1/4 Viega 708726

Easytop-monsternameventiel,

2-delig, voor monstername van drinkwater (PWC/PWH/PWH-C)

bestaande uit

bedieningseenheid brons,

monsternameventiel roestvast staal,

uitloopbuis roestvast staal

draaibaar/afvlambaar,

basiselement 360° draaibaar,

handgreep is afneembaar,

met beschermkap

3/8 Viega 708733

Easytop-monsternameventiel,

van roestvast staal, met beschermkap,

geschikt voor model 2223.3

1/4 Viega 708702

Easytop-monsternameventiel,

van roestvast staal, met beschermkap,

geschikt voor model 2223.3

3/8 Viega 708719

Easytop- bedieningseenheid,

bestaande uit

bedieningseenheid brons,

uitloopbuis roestvast staal

draaibaar/afvlambaar,

basiselement 360° draaibaar,

handgreep is afneembaar,

met beschermkap

- Viega 708696

Easytop-monsternameventiel,

1-delig,

voor monstername van drinkwater (PWC/PWH/PWH-C)

bestaande uit

monsternameventiel brons,

uitloopbuis roestvast staal

draaibaar/afvlambaar,

basiselement 360° draaibaar,

handgreep is afneembaar

1/4 Viega 708740

Easytop- overgangsnippel,

voor binnendraad G 3/8,

geschikt voor Easytop-monsternameventiel model 2223.4

1/4 X 3/8 Viega 708757

Sanpress-T-stuk G 1/4,

met spie-eind, met SC-Contur,

voor monsternameventiel, aftapventiel, achteraf inbouw van monsternamepunt in leiding, aansluiting van aftapventiel in combinatie met kogelkraan

15 X 1/4 X 15 Viega 705596

Sanpress-T-stuk G 1/4,

met spie-eind, met SC-Contur,

voor monsternameventiel, aftapventiel, achteraf inbouw van monsternamepunt in leiding, aansluiting van aftapventiel in combinatie met kogelkraan

18 X 1/4 X 18 Viega 705602

Sanpress-T-stuk G 1/4,

met spie-eind, met SC-Contur,

voor monsternameventiel, aftapventiel, achteraf inbouw van monsternamepunt in leiding, aansluiting van aftapventiel in combinatie met kogelkraan

22 X 1/4 X 22 Viega 705619

Sanpress-T-stuk G 1/4,

met spie-eind, met SC-Contur,

voor monsternameventiel, aftapventiel, achteraf inbouw van monsternamepunt in leiding, aansluiting van aftapventiel in combinatie met kogelkraan

28 X 1/4 X 28 Viega 705626

Sanpress-T-stuk G 1/4,

met spie-eind, met SC-Contur,

voor monsternameventiel, aftapventiel, achteraf inbouw van monsternamepunt in leiding, aansluiting van aftapventiel in combinatie met kogelkraan

35 X 1/4 X 35 Viega 705633

Sanpress-T-stuk G 1/4,

met spie-eind,

met SC-Contur, voor monsternameventiel, aftapventiel, achteraf inbouw van monsternamepunt in leiding, aansluiting van aftapventiel in combinatie met kogelkraan

42 X 1/4 X 42 Viega 705640

Sanpress-T-stuk G 1/4,

met spie-eind,

met SC-Contur, voor monsternameventiel, aftapventiel, achteraf inbouw van monsternamepunt in leiding, aansluiting van aftapventiel in combinatie met kogelkraan

54 X 1/4 X 54 Viega 705855

# Circulatieregelventiel

Easytop circulatie-inregelventiel S/E

thermostatisch inregelventiel,

voor strang of op de etage,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

behuizing en met water in aanraking komende onderdelen van brons conform DIN 50930-6,

temperatuurbereik 40 tot 65 °C

afsluitbaar,

met aftapperstop,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1 MPa (10 bar/PN 10),

bedrijfstemperatuur max. 90 °C,

met DVGW-keurmerk

Leveren en monteren

Easytop circulatie-inregelventiel S/E,

van brons,

afsluitbaar,

met persaansluitingen 15 mm

Easytop circulatie-inregelventiel S/E,

van brons,

afsluitbaar,

met persaansluitingen 18 mm

Easytop circulatie-inregelventiel S/E,

van brons,

afsluitbaar,

met persaansluitingen 22 mm

Easytop circulatie-inregelventiel S/E

thermostatisch inregelventiel,

voor strang of op de etage,

met cilindrisch G-draad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

behuizing en met water in aanraking komende onderdelen van brons conform DIN 50930-6,

temperatuurbereik 40 tot 65 °C

afsluitbaar,

met aftapperstop,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1 MPa (10 bar/PN 10),

bedrijfstemperatuur max. 90 °C,

met DVGW-keurmerk

Leveren en monteren

Easytop circulatie-inregelventiel S/E,

van brons,

afsluitbaar,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 3/4,

DN 15

Easytop circulatie-inregelventiel S/E,

van brons,

afsluitbaar,

met cilindrisch G-draad conform ISO 228

voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1,

DN 20

Isolatieschaal,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel,

isolatiedikte conform EnEV,

DN 15 / 20 Viega 595180

Stelaandrijving-set, (stroomloos gesloten),

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel S/E, thermostatisch, 24V

SET - Viega 683979

Aftapventiel,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel S/E,

voor het legen of opnemen van de thermometer of de temperatuursensor

- Viega 683986

Thermometer,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel S/E

- Viega 686116

Easytop-circulatieregelingskraan,

statisch inregelventiel,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur en DVGW gecertificeerde gecontroleerde veiligheid bij niet-geperste fitting,

voor de hydraulische strangcompensatie, afsluitbaar zonder verandering van de voorinstelling,

behuizing en met water in aanraking komende onderdelen van brons conform DIN 50930-6,

met aftapperstop,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1 MPa (10 bar/PN 10),

bedrijfstemperatuur max. 90 °C,

met DVGW-keurmerk

Leveren en monteren

Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

van brons,

afsluitbaar,

met persaansluitingen 15 mm

Easytop-circulatie-inregelventiel, statisch,

van brons,

afsluitbaar,

met persaansluitingen 18 mm

Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

van brons,

afsluitbaar,

met persaansluitingen 22 mm

Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

van brons,

afsluitbaar,

met persaansluitingen 28 mm

Easytop-circulatieregelingskraan,

statisch inregelventiel,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

voor de hydraulische strangcompensatie, afsluitbaar zonder verandering van de voorinstelling,

behuizing en met water in aanraking komende onderdelen van brons conform DIN 50930-6,

met aftapperstop,

dichtelementen EPDM,

werkdruk: 1 MPa (10 bar/PN 10),

bedrijfstemperatuur max. 90 °C,

met DVGW-keurmerk

Leveren en monteren

Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

van brons,

afsluitbaar,

met cilindrisch G-schroefdraad

conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 3/4,

DN 15

Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

van brons,

afsluitbaar,

met cilindrisch G-schroefdraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1,

DN 20

Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

van brons,

afsluitbaar,

met cilindrisch G-schroefdraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen G 1 1/4,

DN 25

Isolatieschaal,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel, statisch,

isolatiedikte conform EnEV

DN 15 Viega 688141

Isolatieschaal,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

isolatiedikte conform EnEV

DN 20 Viega 688653

Isolatieschaal,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

isolatiedikte conform EnEV

DN 25 Viega 688660

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluiting,

met SC-Contur,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel model 2281,

met spie-eind voor persverbindingen,

behuizing en met water in aanraking komende onderdelen van brons conform DIN 50930-6

met aftapperstop,

werkdruk: 10 bar (PN 10),

15 Viega 560928

Easytop-terugslagklep, SC,

Openingsdruk > 10 mbar, 18 Viega 570286

Easytop-terugslagklep, SC,

Openingsdruk > 10 mbar, 22 Viega 570293

# Kogelkranen

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

15 Viega 475857

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

18 Viega 475864

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

22 Viega 475871

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

35 Viega 475895

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

54 Viega 475925

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

bedieningshendel van staalplaat

zwart gepoedercoat,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

15 Viega 590437

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

bedieningshendel van staalplaat

zwart gepoedercoat,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

18 Viega 590444

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

bedieningshendel van staalplaat

 zwart gepoedercoat,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

22 Viega 590451

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

bedieningshendel van staalplaat

zwart gepoedercoat,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

28 Viega 590468

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

bedieningshendel van staalplaat

zwart gepoedercoat,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

35 Viega 590475

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

bedieningshendel van staalplaat

zwart gepoedercoat,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

42 Viega 590482

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

bedieningshendel van staalplaat

zwart gepoedercoat,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

54 Viega 590499

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluiting,

met SC-Contur,

met binnendraad conform EN 10226,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 32 - 1 1/4 X 35 Viega 587185

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluiting,

met SC-Contur,

met binnendraad conform EN 10226,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 40 - 1 1/2 X 42 Viega 587192

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluiting,

met SC-Contur,

met binnendraad conform EN 10226,

ventielbehuizing van brons,

conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 50 - 2 X 54 Viega 587208

Easytop-kogelkraan,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

20 Viega 649722

Easytop-kogelkraan,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

25 Viega 649739

Easytop-kogelkraan,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

32 Viega 649746

Easytop-kogelkraan,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

40 Viega 649753

Easytop-kogelkraan,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

50 Viega 649760

Easytop-kogelkraan,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

63 Viega 649777

Kogelkraan,

met Sanfix P-aansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

16 Viega 587277

Kogelkraan,

met Sanfix P-aansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

20 Viega 587284

Kogelkraan,

met Sanfix P-aansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

25 Viega 587291

Kogelkraan,

met Sanfix P-aansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

32 Viega 587307

Easytop-kogelkraan,

met binnendraad conform EN 10226,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 15 - 1/2 Viega 587086

Easytop-kogelkraan,

met binnendraad conform EN 10226,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 20 - 3/4 Viega 587093

Easytop-kogelkraan,

met binnendraad conform EN 10226,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 25 - 1 Viega 587109

Easytop-kogelkraan,

met binnendraad conform EN 10226,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 32 - 1 1/4 Viega 587116

Easytop-kogelkraan,

met binnendraad conform EN 10226,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 40 - 1 1/2 Viega 587123

Easytop-kogelkraan,

met binnendraad conform EN 10226,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 50 - 2 Viega 587130

Easytop-kogelkraan,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met cilindrisch buitendraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 15 - G 3/4 Viega 587024

Easytop-kogelkraan,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met cilindrisch buitendraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 20 - G 1 Viega 587031

Easytop-kogelkraan,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met cilindrisch buitendraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 25 - G 1 1/4 Viega 587048

Easytop-kogelkraan,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met cilindrisch buitendraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 32 - G 1 1/2 Viega 587055

Easytop-kogelkraan,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met cilindrisch buitendraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 40 - G 1 3/4 Viega 587062

Easytop-kogelkraan,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met cilindrisch buitendraad conform ISO 228 voor vlakdichtende schroefkoppelingen,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

DN 50 - G 2 3/8 Viega 587079

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluiting,

met SC-Contur,

met wartelmoer voor water- en verwarmingsmeter,

verzegelbaar,

ventielbehuizing van brons, conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

15 X 3/4 Viega 717285

Easytop-kogelkraan,

met Viega persaansluiting,

met SC-Contur,

met wartelmoer voor water- en verwarmingsmeter,

verzegelbaar,

ventielbehuizing van brons, conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

18 X 3/4 Viega 717292

Easytop Inox-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van roestvast staal conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

15 Viega 554729

Easytop Inox-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van roestvast staal conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

18 Viega 554736

Easytop Inox-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van roestvast staal conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

22 Viega 554743

Easytop Inox-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van roestvast staal conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

28 Viega 554750

Easytop Inox-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van roestvast staal conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

35 Viega 554767

Easytop Inox-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van roestvast staal conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

42 Viega 554774

Easytop Inox-kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van roestvast staal conform DIN 50930-6,

werkdruk: 1,6 MPa (PN 16),

bedrijfstemperatuur max. 110 °C,

54 Viega 554781

Kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met draaigreep van kunststof,

met DVGW-keurmerk,

15 Viega 606312

Kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met draaigreep van kunststof,

met DVGW-keurmerk,

18 Viega 606329

Kogelkraan,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met draaigreep van kunststof,

met DVGW-keurmerk,

22 Viega 606336

Kogelkraan,

met binnendraad,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met draaigreep van kunststof,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

1/2 Viega 606299

Kogelkraan,

met binnendraad,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met draaigreep van kunststof,

werkdruk: 16 bar (PN 16),

bedrijfstemperatuur: 90°C,

met DVGW-keurmerk,

3/4 Viega 606305

# Inbouwstopkranen

inbouwvrijstroomventiel,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing en bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

15 Viega 606343

inbouwvrijstroomventiel,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing en bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

18 Viega 606459

inbouwvrijstroomventiel,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing en bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

22 Viega 606466

Easytop-inbouwvrijstroomventiel,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

16 Viega 649685

Easytop-inbouwvrijstroomventiel,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

20 Viega 649692

Easytop-inbouwvrijstroomventiel,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing en -bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

25 Viega 649708

inbouwvrijstroomventiel,

met binnendraad,

ventielbehuizing en bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

1/2 Viega 606473

inbouwvrijstroomventiel,

met binnendraad,

ventielbehuizing en bovendeel van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

3/4 Viega 606480

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

(DN15) 15 Viega 595937

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

(DN15) 18 Viega 595944

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

(DN20) 22 Viega 596750

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

(DN25) 28 Viega 596767

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

20 Viega 649654

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

25 Viega 649661

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Raxofix-persaansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

inbouwdiepte tot 130 mm,

met DVGW-keurmerk,

32 Viega 649678

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Sanfix P-aansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

16 Viega 596774

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Sanfix P-aansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

20 Viega 596781

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Sanfix P-aansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

25 Viega 596798

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met Sanfix P-aansluitingen,

met SC-Contur,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

32 Viega 596804

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met binnendraad,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

1/2 Viega 595906

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met binnendraad,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

3/4 Viega 595913

Easytop-inbouwklepafsluiter,

met binnendraad,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met DVGW-keurmerk,

1 Viega 595920

# Isolatieschaal

Isolatieschaal voor Easytop-schuine klepafsluiter,

DN 15 Viega 488550

Isolatieschaal voor Easytop-schuine klepafsluiter,

DN 32 Viega 488161

Isolatieschaal voor Easytop-schuine klepafsluiter,

DN 40 Viega 488178

Isolatieschaal voor Easytop-schuine klepafsluiter,

DN 50 Viega 488185

Isolatieschaal voor Easytop-kogelkraan,

DN 15 Viega 564704

Isolatieschaal voor Easytop-kogelkraan,

DN 20 Viega 564711

Isolatieschaal voor Easytop-kogelkraan,

DN 25 Viega 564728

Isolatieschaal voor Easytop-kogelkraan,

DN 32 Viega 564735

Isolatieschaal voor Easytop-kogelkraan,

DN 40 Viega 564742

Isolatieschaal voor Easytop-kogelkraan,

DN 50 Viega 564759

Isolatieschaal,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel,

isolatiedikte conform EnEV,

DN 15 / 20 Viega 595180

Isolatieschaal,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

isolatiedikte conform EnEV

DN 15 Viega 688141

Isolatieschaal,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

isolatiedikte conform EnEV

DN 20 Viega 688653

Isolatieschaal,

passend bij Easytop-circulatie-inregelventiel

statisch,

isolatiedikte conform EnEV

DN 25 Viega 688660

Isolatieschaal,

passend bij Easytop-inbouwklepafsluiters,

isolatielaagdikte overeenkomstig EnEV,

15-25 Viega 596842

# Woningwatermeter

Inbouw-woningwatermeter-unit,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

met inbouwklepafsluiter,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met opname voor meetbehuizing coax G2,

zonder meetbehuizing,

met blindflens,

met DVGW-keurmerk,

22 Viega 624446

Inbouw-woningwatermeter-unit,

met binnendraad,

met inbouwklepafsluiter,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met opname voor meetbehuizing coax G2,

zonder meetbehuizing,

met blindflens,

met DVGW-keurmerk,

3/4 Viega 624477

Inbouw-woningwatermeter-unit,

met Viega persaansluitingen,

met SC-Contur,

met inbouwklepafsluiter,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met opname voor meetbehuizing coax G2,

zonder meetbehuizing,

met blindflens,

in styropor-box,

akoestisch en thermisch geïsoleerd,

met DVGW-keurmerk,

22 Viega 624453

Inbouw-woningwatermeter-unit,

met binnendraad,

met inbouwklepafsluiter,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendeel,

met ruwbouwbeveiliging,

met opname voor meetbehuizing coax G2,

zonder meetbehuizing,

met blindflens,

in styropor-box,

akoestisch en thermisch geïsoleerd,

met DVGW-keurmerk,

3/4 Viega 624484

Inbouw-woningwatermeter-unit,

met binnendraad,

met twee inbouwklepafsluiters,

ventielbehuizing van brons conform DIN 50930-6,

met bovendelen,

met ruwbouwbeveiligingen,

met opname voor twee meetbehuizingen coax G2,

zonder meetbehuizingen,

met blindflenzen,

in styropor-box,

akoestisch en thermisch geïsoleerd,

met DVGW-keurmerk,

3/4 Viega 624491

Afbouwset,

verchroomd Viega 596835

Afbouwset,

met rozet,

wandafdichting en draaigreep,

inbouwdiepte van 20–80 mm,

passend bij inbouwklepafsluiter voor inbouwvrijstroomventiel,

- Viega 275068

Afbouwset,

met rozet,

wandafdichting en draaigreep,

inbouwdiepte van 20–80 mm,

passend bij inbouwklepafsluiter voor inbouwvrijstroomventiel,

- Viega 275075

Kap, autoriteitenmodel,

verchroomd Viega 596828

Montageset,

voor Viega 596811